|  |  |
| --- | --- |
| **Autotransport, d.o.o. Nikole Tesle 19, 12208 Kostolac, tel: 012/241-840** | Nabavka broj: NPZ210161 Datum: 17.02.2021. |
| Datum ponude |  |
| Naziv ponuđača |  |
| Sedište |  |
| Ulica i broj |  |
| Matični broj |  |
| PIB |  |
| Tekući račun i naziv banke |  |
| Kontakt osoba (ime i prezime, telefon) |  |
| E-mail |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Naziv** | **Jed. Mere** | **Okvirne količine** | **Tehničke karakteristike** | **Naziv proizvođača** | **Cena po kom bez pdv** | **Cena po kom sa PDV** | **Ukupna cena bez PDV** | **Ukupna cena sa PDV** |
| **1** | **ULJE ZA AUTOMATSKE MENJACE ATF II** | **lit** | 400 | GM DEXRON II D; MB 236.9; MAN 339 V-1/339 Z-1/339 L-2; VOITH H55.6335; ZF TE-ML 04D/14A; ALLISON C-4; FORD MERCON |  |  |  |  |  |
| **2** | **ULJE ZA AUTOMATSKE MENJACE ATF III** | **lit** | 600 | GM DEXRON III H; MAN 339 V-2 / 339 Z-2, Z-11 / 339 L-1; MB 236.9; ZF TE-ML 03D/04D/14B/16L/17C/20B; ALLISON C-4; ALLISON TES 295, TES 389; FORD MERCON V; VOITH 55.6336; VOLVO Transmission Oil 97341, AT101 |  |  |  |  |  |
| **3** | **ULJE HIDRAULICNO HD 46** | **lit** | 20000 | 11158 HM; ISO-L-HM; DIN 51524-2 (HLP); Cincinnati Lamb P-70; AFNOR NF-E-48603 (HM) |  |  |  |  |  |
| **4** | **ULJE MOTORNO 15W-40** | **lit** | 9000 | ACEA E7; API CI-4,CH-4; Cummins CES 20077/78; Deutz DQC III -10; MAN 3275-1; MB 228.3; MTU Type 2; Volvo VDS-3; Renault RLD/RLD-2; Mack EO-N, EO-M Plus; Caterpillar ECF-2, ECF-1-a; Global DHD-1 |  |  |  |  |  |
| **5** | **ULJE HIPOIDNO 85W-140** | **lit** | 2000 | API GL-5; VOLVO 97310; ZF TE-ML 16D/ 21A; DAF API GL-5; MIL-L-2105D |  |  |  |  |  |
| **6** | **ULJE HIPOIDNO 80W-90** | **lit** | 800 | API GL-5; MB 235.0; MAN 342 M1; RENAULT Axles; ZF TE-ML 16B/ 17B/ 19B/ 21A; VOITH TURBO 132.00374400 (ex 3.325-339); DAF API GL-5; MIL-L-2105 D |  |  |  |  |  |
| **7** | **ULJE MOTORNO 5W-30** | **lit** | 50 |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **ULJE MOTORNO 10W-40 (POLUSINTETIKA)** | **lit** | 5000 | ACEA E4,E7; MAN M 3277/M 3377; MB 228.5; Volvo VDS-3; MTU Type 3; Deutz DQC IV-10; MACK EO-N; RENAULT RXD/RLD-2 POLUSINTETIČKO |  |  |  |  |  |
| **9** | **ULJE MOTORNO 10W-40 (SINTETIKA)** | **lit** | 7000 | ACEA E6,E7; API CI-4; MAN M 3477; MB-228.51; Volvo VDS-3; Mack EO-N; Renault RLD-2; Cummins CES 20076/77; DAF Extended drain; MAN M 3271-1; Deutz DQC III-10 LA; Caterpillar ECF-1-a; IVECO 18-1804 TLS E6; MTU TYPE 3.1 SINTETIČKO |  |  |  |  |  |
| **10** | **ULJE ZA KOMPRESOR KLIME PAG 46 RENISO (pak.250ml)** | **kom** | 30 |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **ULJE MOTORNO 5W-30 URANIA DAILY PETRONAS** | **lit** | 400 |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **ULJE HIPOIDNO SAE 75W-80** | **lit** | 400 | API GL-4; ZF TE-ML 01L/02L/08/16K; MAN 341 Z-4 /341 E-3; Eaton Europe; VOLVO 97305; DAF Transmissions; IVECO Transmissions; RENAULT (B0032/2 Annex 3) |  |  |  |  |  |
| **13** | **ULJE TRANSMISIONO 10W-30** | **lit** | 200 |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **MAST LITIJUMSKA** | **kg** | 1000 | EP-2, NLGI 2, DIN 51825 KP 2K-20 |  |  |  |  |  |
| **15** | **MOTORNO ULJE SELENIA 0W 30** | **lit** | 20 |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **ULJE TRANSMISIONO SAE 10w (za podm. Prenosnika)** | **lit** | 2000 | CATERPILARTO-4;TO-4M, ALISON C-4, KOMATSU MICRO-CLUTCH KES 007.868.1, API MT-1;CF/CF-2, ZF TE-ML 01/03C/07F, EATON FULLER |  |  |  |  |  |
| **17** | **ULJE HIDRAULIČNO SAE 10W** | **lit** | 5.000 | API CF-4/CF/SG; ACEA E2; MB 228.0; MAN M270 |  |  |  |  |  |
| **18** | **ULJE MENJAČA Y0213505 (Y0205404) -- HIDROMEK HMK 102 S SUPRA** | **lit** | 100 |  |  |  |  |  |  |
| **19** | **ULJE ZA KOČNICE DOT 4 0,5 Litra** | **lit** | 100 | SAE J 1704; FMVSS 116; DOT 4; ISO 4925 klasa 4 |  |  |  |  |  |
| **20** | **ANTIFRIZ G12** | **lit** | 1700 |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **TECNOST ZA SMANJENJE CO2 (u izd.sistemu) "AD BLUE** | **lit** | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **TEČNOST ZA VETROBRANSKO STAKLO ZIMSKA - LETNJA** | **lit** | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| **23** | **ANTIFRIZ 100%** | **lit** | 800 |  |  |  |  |  |  |
| **24** | **ULJE MOTORNONO SAE 30** | **lit** | 100 | API CF-4/CF/SG; ACEA E2; MB 228.0; MAN M270 |  |  |  |  |  |
| **25** | **MAST ZA CENTRALNO PODMAZIVANJE litijumska** | **KG** | 100 | NLGI 00, DIN 51502 GP 00G-20 |  |  |  |  |  |

Rok isporuke \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dana

Rok plaćanja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dana

Mesto isporuke \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Garantni rok \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ od dana isporuke

Ponuda važi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dana

U ponuđenu cenu uračunati sve troškove vezane za realizaciju nabavke.

Napomena:

Za ponuđača  
   
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
  *(Ime i prezime)*